1

Теория электрических цепей

Задание на курсовой проект | назад | оглавление | вперёд |

# 1. Задание на курсовой проект

Задание на курсовой проект содержит 30 вариантов. Номер варианта определяется двумя последними цифрами пароля.

На входе полосового фильтра действуют периодические прямоугольные радиоимпульсы (рис. 1.1) с параметрами: tи – длительность импульсов, Tи – период следования; Tн – период несущей частоты; Umн – амплитуда несущего колебания, имеющего форму гармонического uн(t) = Umн × coswнt.

Требуется рассчитать двусторонне нагруженный пассивный полосовой LC-фильтр и активный полосовой RC-фильтр для выделения эффективной части спектра радиоимпульсов, лежащей в полосе частот от (fн – 1/tи) до (fн + 1/tи) (главный «лепесток спектра»). График модуля спектральной функции U(f) = |U(jf)| радиоимпульса приведен на рис. 1.2. Спектр имеет дискретный характер, поэтому частоты fп1 и fп2 границы полосы пропускания фильтров определяются крайними частотами в главном «лепестке спектра». Частоты fз1 и fз2 полосы задерживания (непропускания) фильтра определяются частотами первых дискретных составляющих, лежащими слева от (fн – 1/tи) и справа от (fн + 1/tи). Конкретное определение численных значений всех частот показано в типовом примере расчета LC-фильтра.

Исходные данные для расчета приведены в таблицах 1.1 и 1.2. Сопротивления генератора радиоимпульсов Rг и сопротивление нагрузки Rн пассивного фильтра одинаковы: Rг =Rн = R. Для вариантов 01¸25 R = 600 Ом, для вариантов 26¸30 R = 1000 Ом. Характеристика фильтра аппроксимируется полиномом Чебышева.

> ##### Таблица 1.1 – Исходные данные для проектирования

> №№ вариантов | Тн, мкс | tи, мкс | Tи, мкс | DА, дБ | Апол, дБ

> 01
> 02
> 03
> 04
> 05
> 06
> 07
> 08
> 09
> 10
> 11
> 12
> 13
> 14
> 15
> 16
> 17
> 18
> 19
> 20
> 21
> 22
> 23
> 24
> 25
> 26
> 27
> 28
> 29
> 30

> 20
> 20
> 20
> 20
> 20
> 20
> 20
> 20
> 16
> 20
> 20
> 20
> 20
> 20
> 20
> 20
> 20
> 20
> 20
> 10
> 10
> 10
> 10
> 25
> 25
> 10
> 10
> 10
> 10
> 10

> 100
> 100
> 100
> 100
> 100
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 50
> 50
> 50
> 50
> 100
> 100
> 50
> 50
> 50
> 50
> 50

> 300
> 295
> 290
> 285
> 280
> 320
> 315
> 310
> 222
> 300
> 240
> 235
> 230
> 225
> 220
> 218
> 220
> 212
> 210
> 200
> 196
> 130
> 190
> 260
> 270
> 136
> 150
> 140
> 135
> 145

> 1
> 3
> 3
> 3
> 3
> 3
> 3
> 3
> 3
> 3
> 1
> 3
> 3
> 3
> 1
> 3
> 3
> 3
> 3
> 1
> 3
> 3
> 3
> 3
> 3
> 3
> 0,5
> 3
> 3
> 3

> 22
> 44
> 38
> 33
> 31
> 21
> 39
> 32
> 29
> 24
> 23
> 42
> 35
> 30
> 22
> 26
> 28
> 25
> 22
> 17
> 37
> 21
> 28
> 22
> 23
> 28
> 21
> 31
> 27
> 37

> Таблица 1.2 – Исходные данные для проектирования

> Варианты | Um н , В

> 1, 11, 21
> 2, 12, 22
> 3, 13, 23
> 4, 14, 24
> 5, 15, 25
> 6, 16, 26
> 7, 17, 27
> 8, 18, 28
> 9, 19, 29
> 10, 20, 30

> 11
> 10
> 9
> 8
> 7
> 6
> 15
> 14
> 13
> 12

В ходе выполнения курсового проекта необходимо:

1. Рассчитать и построить график амплитудного спектра радиоимпульсов.

2. Определить частоты fп2 и fз2 и рассчитать превышение амплитуды частоты fп2 над амплитудой частоты fз2 в децибелах в виде соотношения А¢ = 20lgUmп/Umз на входе фильтра.

3. Рассчитать минимально допустимое ослабление фильтра в полосе задерживания Аmin = Апол – А¢.

4. Рассчитать порядок m НЧ-прототипа требуемого фильтра.

5. Получить выражение для передаточной функции НЧ-прототипа при аппроксимации его характеристики полиномом Чебышева.

6. Осуществить реализацию двухсторонне нагруженного полосового LC-фильтра.

7. Осуществить реализацию полосового ARC-фильтра.

8. Привести ожидаемую характеристику ослабления полосового фильтра в зависимости от частоты, т. е. A = K(f).

9. Рассчитать ослабление ARC-фильтра на границах полосы пропускания и полосы непропускания (задерживания).

10. Привести схему ARC-полосового фильтра.

11. Привести выводы по результатам проектирования.

назад | оглавление | вперёд