
Защита 1

1. Е=100 В; J5=1 A; R1=10 Ом; R2=50 Ом; R3=80 Ом; R4=40 Ом;

ВАХ диода представлена таблицей:

U 0 20 30 40 50 В

I 0 0.5 1 2.5 5.3 А

Определить UД

ПРМ 1

1. RН=1 кОм; RЭ=1 кОм; ЕЭ=10 В; ЕК=40 В; β=98.

Определить: *i*ВХ, UВЫХ

