"Основы теории цепей"

Содержание | назад |

> Пример 3.5.

> В таблице 3.1 задана частотная характеристика ослабления цепи . Рассчитать элементы амплитудного корректора, если = 12 дБ и = 200 Ом.

> Воспользуемся формулой (3.10) и рассчитаем ослабление корректора в диапазоне частот от 0 до 50 кГц.

> Таблица 3.1

> f, кГц | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
> , дБ | 0,1 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 4,8 | 6,2 | 7,7 | 8,6 | 9,5 | 10,2 | 10,9

> Результаты расчета приведены в таблице 3.2, а на рисунке 3.21 изображены графики ослаблений , и .

> Рис. 3.21

> Таблица 3.2

> f, кГц | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
> , дБ | 11,9 | 11,0 | 10,0 | 8,5 | 7,2 | 5,8 | 4,3 | 3,4 | 2,5 | 1,8 | 1,1

> Частотная характеристика ослабления на рис. 3.21 может быть получена с помощью корректора, реализованного по схеме рис. 3.11, в которой двухполюсник состоит из параллельного соединения элементов и .

> Найдем из формулы (3.6):

> .

> Значение = 10,9 дБ на частоте f = 50 кГц берем из таблицы 3.2. Получаем

> = 500 Ом.

> Для расчета выбираем узел интерполяции: = 25 кГц, = 6,2 дБ. Подставляем эти данные в формулу (3.3) или

> ,

> где , .

> Получаем значение = 2 мГн.

> Значения параметров элементов и , образующих обратный двухполюсник , рассчитываем по формулам

> и .

> Получаем = 80 Ом и = 0,05 мкФ. Расчетная характеристика ослабления корректора, вычисляемая по формуле (3.3), точно совпадает с требуемой только на частотах = 25 кГц и = 50 кГц.

назад