"Основы теории цепей"

Содержание | назад |

> Пример 2.2.

> Построить передаточную функцию фильтра Чебышева второго порядка (m = 2), рабочее ослабление в полосе пропускания (от 0 до 159 кГц) которого не превышает величину = 3 дБ. Граничная частота полосы непропускания 318 кГц.

> Коэффициент неравномерности e такого фильтра согласно (2.7) равен 1. Рабочее ослабление на частоте = = 318/159 = 2 составляет 17 дБ, что почти на 5 дБ превышает рабочее ослабление на этой же частоте фильтра Баттерворта второго порядка (см. Пример 2.1).

> Расчет полюсов функции по формулам (2.18) дает величины: = 0,322 + j0,777; = 0,322 –
> – j0,777; = –0,322 – j0,777; = –0,322 + j0,777. Расположение полюсов в комплексной плоскости показано на рис. 2.5, б.

> Передаточная функция фильтра

> .

назад