
Защита 1

ПРМ 1

1. ID1=0.6 A; E=50 В; (ВАХ диодов см. рис. 2).

Определить ID2

### Рис. 1 Рис. 2



1. Е1=40 В; J4=5 A; R1=6 Ом; R2=4 Ом; R3=8 Ом;

ВАХ диода представлена таблицей:

U 0 7.5 15 20 25 В

I 0 1 3 5 9 А

Определить UД

