##### Статическая маршрутизация

Статическая маршрутизация задает единственный путь, который должен использоваться для передачи информации между двумя точками.

Администратор должен задавать и конфигурировать статические маршруты в таблицах маршрутизации, и они не изменяются, пока это не сделает администратор. Сетевые среды со статической маршрутизацией организуются достаточно просто и особенно подходят для небольших окружений, где возможны лишь небольшие изменения в топологии маршрутизации.

Основным недостатком сетевых сред со статической маршрутизацией является то, что они не адаптируются к изменению состояния сети. Например, в случае отключения маршрутизатора или канала статический маршрут не позволяет перенаправлять пакеты на другие маршрутизаторы, чтобы передать их нужным получателям. Кроме того, при добавлении или удалении какой-либо сети в вашем окружении администратор должен задавать возможные сценарии маршрутизации и конфигурировать их соответствующим образом. Поэтому сетевые среды со статической маршрутизацией (в особенности те, что подвержены частым изменениям) не подходят для более крупных сетей. Достаточно оценить расходы на администрирование, чтобы понять, что статическая маршрутизация подходит только для небольших сетевых окружений.

В качестве эмпирического правила используйте статические маршруты только при следующих условиях.

- Домашний офис или филиал.
- Сетевые окружения с небольшим числом сетей.
- Соединения, которые не предполагается изменять в ближайшем будущем (например, маршрутизатор, который используется как последнее средство, когда информацию нельзя маршрутизировать иным способом).

Авто-статическая маршрутизация. Маршрутизаторы Windows Server 2003, которые используют статические маршруты, могут иметь собственные таблицы маршрутизации, обновляемые вручную или автоматически. Автоматические обновляемые статические маршруты называют авто-статической маршрутизацией. Соответствующие обновления можно конфигурировать с помощью интерфейса RRAS или с помощью утилиты NETSH. Это позволяет вам обновлять информацию маршрутизаторов Windows Server 2003 только в определенные периоды времени, что дает экономию затрат на соединения и/или использование меньшей доли пропускной способности каналов.

Когда вы указываете, что нужно обновить статические маршруты, маршрутизатор отправляет запрос через активное соединение, чтобы обновить все маршрутизаторы данного соединения. Получивший запрос маршрутизатор удаляет все существующие авто-статические маршруты и затем вводит новые записи авто-статической маршрутизации в виде статических (постоянных) маршрутов.

Примечание. Авто-статические обновления поддерживаются только в тех случаях, когда вы используете протокол RIP для IP.