##### Маршрутизация с коммутируемым соединением по требованию (demand/dial routing)

Большинство протоколов маршрутизации (RIP, OSPF и т.д.), которые используют для взаимодействия с другими маршрутизаторами, периодически отправляют маршрутную информацию, чтобы адаптироваться к динамическим изменениям состояния сети. Это требуется для того, чтобы информация передавалась по маршрутам с наименьшей "стоимостью". Однако существуют ситуации, когда периодические обновления маршрутизаторов весьма нежелательны. Например, каждая активизация канала может требовать дополнительной оплаты.

Во избежание таких ситуаций вы можете использовать маршрутизацию с коммутируемым соединением по требованию. При такой маршрутизации активизация канала происходит только при необходимости передачи информации другой стороне соединения, что дает экономию затрат на соединения. Для поддержки обновлений маршрутизаторов используется статическая или авто-статическая маршрутизация.