No title

RIP – это протокол дистанционно-векторной маршрутизации, который относительно прост для использования и конфигурирования. Протоколы дистанционно-векторной маршрутизации отправляют обновления информации маршрутизаторов только соседним маршрутизаторам. Протокол RIP широко распространен в компьютерной отрасли и используется в сетях TCP/IP почти двадцать лет. RIP описывается в нескольких документах RFC, которые приводятся в таблице.

Связанные с RIP документы RFC
RFC | Описание
1058 | Routing Information Protocol (RIP).
1721 | RIP version 2 protocol analysis (Анализ протокола RIP версии 2).
1722 | RIP version 2 protocol applicability statement (Применимость RIP версии 2).
1723 | RIP version 2 carrying additional information (Перенос дополнительной информации с помощью RIP версии 2).

Как видно из таблицы, имеются две версии RIP. Для обновления информации маршрутизаторов в версии 1 используются широковещательные (broadcast) сообщения, а версии 2 – групповые (multicast) сообщения. RIP динамически поддерживает маршрутную информацию путем отправки сообщений с обновлением маршрутной информации другим маршрутизаторам с помощью RIP в интерсети каждые 30 секунд.

В дополнение к сообщениям обновления информации маршрутизаторов RIP поддерживает несколько других механизмов, повышающих надежность и поддерживающих таблицы маршрутизации на уровне текущих изменений, включая следующее.

· Ограничение по количеству сегментов (транзитных участков). Путь между двумя соседними маршрутизаторами считается сегментом (транзитным участком). Это средство ограничивает путь к точке назначения 15 сегментами. Точки назначения, для достижения которых требуется более 15 сегментов, считаются "недостижимыми".

· Блокировки (Hold-down). Блокировки гарантируют, что старые, недоступные для маршрутизации маршруты не будут использоваться в таблице маршрутизации.

· Ограничение "горизонта" (Split horizons). Это средство препятствует избыточности сообщений с обновлением маршрутной информации (циклов маршрутизации), направляемых маршрутизатору, из которого было отправлено данное сообщение.

· Подавление возвратных обновлений (Poison reverse updates). Это средство препятствует зацикливанию маршрутов в интерсети.

Несмотря на эти возможности RIP все же имеет свои ограничения. Он может создавать сложности в сетях крупных предприятий, поскольку его сообщения с обновлениями маршрутной информации "съедают" значительную долю пропускной способности сети. Кроме того, информация считается немаршрутизируемой после 15 сегментов, что может вызывать проблемы в таких сетях.