



схема 3, сигнал 13

входные параметры:



