Экзаменационный билет № 9

1. Сравнение моделей OSI и TCP/IP
2. Формирование OFDM-сигналов
3. Минимальная частота дискретизации сигнала f(t)=sin(t) равна \_\_\_\_ Гц
4. По размеру сети ЭВМ делятся на:

Выберите один или несколько ответов:

a. Частные

b. Региональные

c. Персональные

d. Корпоративные

e. Локальные

f. Офисные

g. Глобальные

1. Частными адресами являются:

Выберите один или несколько ответов:

a. 192.168.0.0 /16 или от 192.168.0.0 до 192.168.255.255

b. 172.16.0.0 /16 или от 172.16.0.0 до 172.31.255.0

c. 192.168.0.0 /27 или от 192.168.0.0 до 192.168.255.224

d. 172.16.0.0 /12 или от 172.16.0.0 до 172.31.255.255

e. 10.0.0.0 /8 или от 10.0.0.0 до 10.255.255.255