Задача 3.8. Трехфазный синхронный двигатель включен в сеть напряжением 380 В и развивает на валу мощность 75 кВт. КПД двигателя – 92 %, коэффициент мощности. Определить реактивную составляющую потребляемого из сети тока.