Вольтметр последовательно соединяют сначала R1=15 кОм, затем с неизвестным сопротивлением R2. Соответственно показания вольтметра равны U1=45В и U2=15В. В обоих случаях напряжение в сети составляло U0=220В.