Маршрутизируемые протоколы и протоколы маршрутизации

Вы, вероятно, встречались с терминами "маршрутизируемые протоколы" и "протоколы маршрутизации". Например, вам, видимо, известно, что TCP/IP, IPX/SPX и аналогичные протоколы являются маршрутизируемыми протоколами.

Довольно часто эти термины используют эквивалентным образом, но между ними имеется существенное отличие.

На самом деле протоколы маршрутизации маршрутизируют маршрутизируемые протоколы, такие как TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk и т.д. Они являются необходимым звеном для передачи информации из одной сети в другую.

В настоящее время используются многие протоколы маршрутизации, включая, в частности, следующий список.

- BGP (Border Gateway Protocol – Пограничный межсетевой протокол)
- EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol – Расширенный внутренний шлюзовый протокол)
- EGP (Exterior Gateway Protocol – Внешний шлюзовый протокол)
- IGRP (Interior Gateway Routing Protocol – Внутренний шлюзовый протокол)
- OSPF (Open Shortest Path First – Открытие в первую очередь кратчайших маршрутов)
- RIP (Routing Information Protocol – Протокол маршрутной информации)