. Сколько тепла расходуется в час на перегрев сухого насыщенного водяного пара в котельной установке до 480 oC, когда давление пара составляет 5,3 МПа и совокупная производительность по пару составляет 85 т / ч. На сколько процентов потребуется больше тепла при перегреве пара 3,5% влажности.